Приложение N 1

к Правилам предоставления

коммунальных услуг собственникам

и пользователям помещений

в многоквартирных домах

и жилых домов

ОТОПЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода [<6>](consultantplus://offline/ref=353028D6181C14403042CF74B9E7DC64871329EA8B2A3FEB8E4BFC7C704A6698423CB666B615FEF0AA4117D948BD9F5FD8CE893BA4151879F0aAF) | допустимая продолжительность перерыва отопления:  не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;  не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в [пункте 15](consultantplus://offline/ref=353028D6181C14403042CF74B9E7DC64871329EA8B2A3FEB8E4BFC7C704A6698423CB666B615FEF0A24117D948BD9F5FD8CE893BA4151879F0aAF) настоящего приложения;  не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;  не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с [приложением N 2](consultantplus://offline/ref=353028D6181C14403042CF74B9E7DC64871329EA8B2A3FEB8E4BFC7C704A6698423CB666B615FEF1A04117D948BD9F5FD8CE893BA4151879F0aAF) к Правилам, с учетом положений [раздела IX](consultantplus://offline/ref=353028D6181C14403042CF74B9E7DC64871329EA8B2A3FEB8E4BFC7C704A6698423CB666B615FCF1A34117D948BD9F5FD8CE893BA4151879F0aAF) Правил |
| 15. Обеспечение нормативной температуры воздуха [<7>](consultantplus://offline/ref=0A7B2387659E8DB1F6BE8A635C48809B78D83C9739CC3E7DC4204578AAF1BECC62C6A737CD16E33D3D4631C952E31686130FA95239654CF3R8Z3F):  в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C);  в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании [(ГОСТ Р 51617-2000)](consultantplus://offline/ref=0A7B2387659E8DB1F6BE94784948809B7DD93E933ECA3E7DC4204578AAF1BECC70C6FF3BCF15FB3C3553679814RBZ4F) | допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C;  допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C;  снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается | за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с [приложением N 2](consultantplus://offline/ref=0A7B2387659E8DB1F6BE8A635C48809B78D83C9739CC3E7DC4204578AAF1BECC62C6A737CD16E33C364631C952E31686130FA95239654CF3R8Z3F) к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений [раздела IX](consultantplus://offline/ref=0A7B2387659E8DB1F6BE8A635C48809B78D83C9739CC3E7DC4204578AAF1BECC62C6A737CD16E13C354631C952E31686130FA95239654CF3R8Z3F) Правил |
| 16. Давление во внутридомовой системе отопления:  с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);  с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);  с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается | за каждый час отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с [приложением N 2](consultantplus://offline/ref=2CBEE45C0F196C11DF73F075D8940460C11F3D618D37DC807C21FF7D369531C0731609E98CBAE8C7238412153E929B72A3650FB1A2089367vEZ4F) к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с [пунктом 101](consultantplus://offline/ref=2CBEE45C0F196C11DF73F075D8940460C11F3D618D37DC807C21FF7D369531C0731609E98CBAEAC4208412153E929B72A3650FB1A2089367vEZ4F) Правил |